SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

SADZĪVES KANALIZĀCIJA

Esošās dzīvojamās mājas pieslēguma pilsētas kanalizācijas tīkliem Atbrīvošanas alejā 33, Rēzeknē ŪKT projekts izstrādāts, pamatojoties uz izejmateriāliem dotā objekta projektēšanai, kā arī saskaņā ar LBN 223-15.

Saskaņā ar SIA „Rēzeknes Ūdens” 12.11.2020.g. izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.6.1/1490, projektējamā objekta kanalizāciju paredzēts pieslēgt esošajam kanalizācijas tīklam Ø160 esošajā kanalizācijas skatakā uz iebraucamā ceļa uz dzīvojamo māju Atbrīvošanas alejā 33.

Kanalizācija ieprojektēta no PP kanalizācijas caurulēm ∅160 mm, aka - no dzelzsbetona gredzeniem Ø1000mm.

Projektā paredzēta izsmeļamās bedres demontāža un aizbēršana.

Pēc zemes darbu beigšanas paredzēta visu izjaukto segumu un zālāju atjaunošana.

Sastādīja: Iveta Svikša